
**CLS Focus Track 230V Magno individueel dimbare Spot**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type |  | : | 6 Watt IP20 aluminium track 1°-65° zoom spot met Magno Dimming |
| Kleur |  | : | Zwart geanodiseerd aluminium en wit gecoat |
| Materiaal |  | : | CNC gefreesd aluminium |
| Gewicht |  | : | 275 gram |
| IP classificatie |  | : | IP20 |
| IK klasse |  | : | X |
| Lenzen |  | : | 13°-65° zoom lens |
| Lichtbron |  | : | Lumileds High Power LED: 4x Luxeon Z ES |
| LED kleuren |  | : | 2700K, 3000K & 4000K |
| CRI |  | : | ≈95 |
| Stroom |  | : | 100 – 240 VAC |
| Voeding |  | : | Intern |
| Dimmen |  | : | Magno Dimming |
| Opmerkingen |  | : | Magno dimming maakt het mogelijk om individuele armaturen te dimmen, zonder extra besturingssystemen  Geen extra bekabeling nodig Calibratie functie  Intern slot voor correctie en/of kleurfilters |
| Optionele accessoires |  | : | Rail products, snoot, verlengstuk van 10 & 30 cm |
| Aansluiting |  | : | Multi Track adapter |
| Levensduur |  | : | Tot 50.000 uur |
| Garantie |  | : | 3 jaar |
| Origine |  | : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |
|  |  |  |  |

****