**CLS Focus Track 230V Magno individueel dimbare Spot**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type |  |  : | 6 Watt IP20 aluminium track 1°-65° zoom spot met Magno Dimming |
| Kleur |  |  : | Zwart geanodiseerd aluminium en wit gecoat |
| Materiaal |  |  : | CNC gefreesd aluminium |
| Gewicht |  |  : | 275 gram |
| IP classificatie |  |  : | IP20 |
| IK klasse |  |  : | X |
| Lenzen |  |  : | 13°-65° zoom lens |
| Lichtbron |  |  : | Lumileds High Power LED: 4x Luxeon Z ES |
| LED kleuren |  |  : | 2700K, 3000K & 4000K |
| CRI |  |  : | ≈95 |
| Stroom |  |  : | 100 – 240 VAC |
| Voeding |  |  : | Intern  |
| Dimmen |  |  : | Magno Dimming |
| Opmerkingen |  |  : | Magno dimming maakt het mogelijk om individuele armaturen te dimmen,zonder extra besturingssystemenGeen extra bekabeling nodigCalibratie functieIntern slot voor correctie en/of kleurfilters |
| Optionele accessoires |  |  : | Rail products, snoot, verlengstuk van 10 & 30 cm |
| Aansluiting |  |  : | Multi Track adapter |
| Levensduur |  |  : | Tot 50.000 uur |
| Garantie |  |  : | 3 jaar |
| Origine |  |  : | Ontworpen en geproduceerd in Nederland |
|  |  |  |  |

****