 **CLS Focus Micro Spot**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type | : | 1 Watt, 6°-90° zoom spot |
| Kleur behuizing | : | Zwart |
| Materiaal | : | Geanodiseerd aluminium |
| Gewicht | : | 20 gr |
| IP classificatie | : | IP20 |
| IK klasse | : | x |
| Lenzen | : | 6°-90° zoom lens |
| Licht bron | : | Lumileds High Power LED: 1x Luxeon Z ES |
| LED kleuren | : | 2700K, 3000K, 3500K or 4000K |
| CRI | : | ≈95 |
| Stroom | : | 350mA |
| Voeding | : | Extern |
| Dim methodes | : | 1-10V, Mains dim, DMX512 of Bluetooth by Casambi |
| Optionele accessoires | : | Magnetische voet |
| Aansluiting | : | SmartConnect System |
| Opmerkingen | : | Intern slot voor correctie/kleur filters, 2 knip/snijbare snoots inbegrepen |
| Life time | : | Tot 50.000 uur, L90B10 |
| Garantie | : | 5 jaar garantie |
| Origin | : | Ontwopren & geproduceerd in Nederland |

