 **CLS Focus Micro Spot**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type |  : | 1 Watt, 6°-90° zoom spot |
| Kleur behuizing |  : | Zwart |
| Materiaal |  : | Geanodiseerd aluminium |
| Gewicht |  : | 20 gr |
| IP classificatie |  : | IP20 |
| IK klasse |  : | x |
| Lenzen |  : | 6°-90° zoom lens |
| Licht bron |  : | Lumileds High Power LED: 1x Luxeon Z ES |
| LED kleuren |  : | 2700K, 3000K, 3500K or 4000K |
| CRI |  : | ≈95 |
| Stroom |  : | 350mA |
| Voeding |  : | Extern |
| Dim methodes |  : | 1-10V, Mains dim, DMX512 of Bluetooth by Casambi |
| Optionele accessoires |  : | Magnetische voet |
| Aansluiting |  : | SmartConnect System |
| Opmerkingen |  : | Intern slot voor correctie/kleur filters, 2 knip/snijbare snoots inbegrepen |
| Life time |  : | Tot 50.000 uur, L90B10 |
| Garantie |  : | 5 jaar garantie |
| Origin |  : | Ontwopren & geproduceerd in Nederland |

