
**CLS Focus Track 230V Magno individuell dimmbarer Spot**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type | : | 6 Watt IP20 Aluminium Stromschienenversion, 15°-65° Zoom Spot mit Magno dimming |
| Farbe | : | Schwarz eloxiertes Aluminium oder weiß lackiert |
| Material | : | CNC gefrästes Aluminium |
| Gewicht | : | 275 Gramm |
| IP Klasse | : | IP20 |
| IK Klasse | : | X |
| Optik | : | 15°-65° zoom lens |
| Leuchtmittel | : | Lumileds High Power LED: 4x Luxeon Z ES |
| Farbtemperatur | : | 2700K, 3000K & 4000K |
| CRI | : | 85 or 95 |
| Power | : | 100 – 240 VAC |
| Stromversorgung | : | Eingebautes Netzteil |
| Dimmung | : | Magno dimming System |
| Bemerkungen | : | Magno dimming ermöglicht eine sehr präzise dimming ohne zusätzliche Controller  Es warden keine zusätzlichen Kabel benötigt. kalibrierbar  Eingebauter Slot für Farbkorrekturfilter |
| Optionales Zubehör | : | Stromschienen und Zubehör, Abschirmblenden, Verlängerungen 10 & 30 cm |
| Verbindung | : | Universal Schienenadapter |
| Lebensdauer | : | Bis zu 50.000 Stunden |
| Garantie | : | 3 Jahre |
| Ursprung | : | Design und Herstellung in den Niederlanden |
|  |  |  |

****

****