**CLS Focus Track 230V Magno individuell dimmbarer Spot**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type |  : | 6 Watt IP20 Aluminium Stromschienenversion, 15°-65° Zoom Spot mit Magno dimming |
| Farbe |  : | Schwarz eloxiertes Aluminium oder weiß lackiert |
| Material |  : | CNC gefrästes Aluminium |
| Gewicht |  : | 275 Gramm |
| IP Klasse |  : | IP20 |
| IK Klasse |  : | X |
| Optik |  : | 15°-65° zoom lens |
| Leuchtmittel |  : | Lumileds High Power LED: 4x Luxeon Z ES |
| Farbtemperatur |  : | 2700K, 3000K & 4000K |
| CRI |  : | 85 or 95 |
| Power |  : | 100 – 240 VAC |
| Stromversorgung |  : | Eingebautes Netzteil  |
| Dimmung |  : | Magno dimming System |
| Bemerkungen |  : | Magno dimming ermöglicht eine sehr präzise dimming ohne zusätzliche ControllerEs warden keine zusätzlichen Kabel benötigt.kalibrierbarEingebauter Slot für Farbkorrekturfilter |
| Optionales Zubehör |  : | Stromschienen und Zubehör, Abschirmblenden, Verlängerungen 10 & 30 cm |
| Verbindung |  : | Universal Schienenadapter |
| Lebensdauer |  : | Bis zu 50.000 Stunden |
| Garantie |  : | 3 Jahre |
| Ursprung |  : | Design und Herstellung in den Niederlanden |
|  |  |  |

****

****